[bookmark: _GoBack]附件1：
（1）设备需求清单及技术参数
	名称
	描述
	数量
	单位

	身份证读卡器
	尺寸：长151mm宽92mm高32mm
型号：INVS-100U
工作频率：13.56MHZ
通讯接口：USB通讯接口
读卡系统：1)射频技符合ISO14443 TYPE B标准
2)推荐平台WIN98/2000/XP/NT;LINUX操作系统;UNIX操作系统
	5
	台

	热敏标签纸
	型号：40*30-700
三防热敏标签纸 
	5
	箱

	热敏打印机
	尺寸：长232mm宽180mm高153mm
型号：DL-888B(NEW)
203dpi分辨率、127mm/s高速打印
电源供电为24V/2.5A，支持USB2.0打印接口，拥有CCC认证
	5
	台

	USB扩展器
	类别：HUB/集线器
接口：USB3.0Type-C
接口数量：5个
	5
	个

	心电图机
	ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集； 
导联：支持标准、NEHB、CABRERA导联体系；
输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；
定标电压：1mV误差范围±2%；
共模抑制比：≥120dB(交流滤波开启)；
输入电流：≤0.01µA；
灵敏度：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；
走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；
主机轻巧便携，重量≤2kg（含电池），具有便携式提手，方便携带；
显示屏：≥7英寸，屏幕支持0~90度翻转，具有背景网格显示，同屏显示12导联心电波形；
5.支持5~300秒波形记录、冻结与回放；
支持≥5种QTc校正公式；
支持自动、手动与节律工作模式，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据；
具备信号质量检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量；
具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样；
本机内置存储≥1000例，支持通过SD卡和U盘导入和导出数据；
外部接口：USB接口，导联线接口，SD卡卡槽，网络接口
支持外接WiFi网卡、身份证读卡器、扫描枪、SD卡、U盘、键盘；
内置热敏打印，支持宽度≥80mm的卷纸；
可通过USB接口直接外接打印机，打印A4纸的心电图报告，具备在无网格纸上打印网格功能；
支持打印前预览完整的心电图报告；
支持输出PDF、JPG、DICOM、BMP、FDA-XML、SCP、BKG格式； 
在不安装插件或软件情况下，可通过电脑实现设备数据的查看及打印；
具备Worklist功能，支持从服务器获取预约患者信息；
具备联网功能，支持心电数据传输，支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HL7通用标准协议回传体检报告；
交直流两用，内置可充电电池，电池容量需≥2600mAh；
	2
	台

	扫描枪
	像素：640*480 Pixel
支持操作系统：Windows/IOS Android/Linux
通讯接口：USB
识读窗口：68mm*68mm
外形尺寸：110mm*110mm*153mm
印描模式：感应模式/连续模式/手动模式
识读精度：>4mil
提示方式：蜂鸣器、LED指示灯
	5
	台

	<袖带蓝牙血压计>，APP蓝牙上传版
	型号：蓝牙血压计
微控制器：Bioland 血压计专用IC
通讯方式：蓝牙4.0版本，语音播报功能
显示屏幕：LCD液晶显示
测量部位：上臂式
精准度：压力±3mmHg  脉搏数±5%
测量范围：血压30~280mmHg（4~37.3KPa）
脉搏 40~195次/分
测量单位：mmHg
记忆容量：50组
电池：4节5号电池
工作电压：6V
工作电流：10~400mA
待机电流：100uA
LCD显示功能：LCD显示所有操作资讯
记忆功能：每组储存60组测量结果
查询功能：随时查询测量结果
时间显示功能：可显示所设定之时间数值,大屏幕显示
其他功能：心率不齐提醒、二次加压、自动泄压、断电数据保存
*支持通过蓝牙协议自动绑定小程序并实现数据自动回传体检报告。
	4
	台

	超声内镜胃镜脚踏板
	接口：USB接口
脚踏功率：0.01W
电源电压：USB 5V
输出周期：间歇式输出模式 0.1秒周期
整体耗电：小于0.01W
线长：3米
	3
	个

	视频图像采集卡
	视频输入：1路 HDMI
音频输入：1路 HDMI 内置音频
编码类型：H.264/H.265 可选
编码帧率：5-60 可调
关键帧间隔(帧)：5-300 可调
比特率(kbit)：32-32000 可调
*支持数据采集回传体检报告。
	3
	个

	B超数据传输线（VGA）
	接口：HDMI
类别：视频线
连接线：HDMI线HDMI线2.0
线长：1.8米以下
外被性能：常规pvc
接口：VGA转HDMI
屏蔽类型：双屏蔽
外被性能：常规pvc
	3
	条

	蓝牙热敏打印机
	打印方式：直接热敏
分辨率:203 dpi
打印速度:50mm/s
最大有效打印宽度:48mm
最大打印长度:120mm
介质类型:间隙纸,连续纸
通信方式:USB-C，蓝牙
编程语言:TSPL,ESC
重量:290g
电池容量:2200mAh
电源输入:5V= 2A
尺寸(长宽高):128*84*6lmm
传感器:间隙侦测,缺纸侦测
	2
	台

	热敏标签纸下乡版
	型号：40*30-200
三防热敏标签纸 
	2
	箱

	尿液分析机
	联机操作：Mini USB接口，可连接外部打印机打印测试结果或者连接计算机进行数据管理具有蓝牙无线传输功能
使用语言：中文
电源电压：DC5V1A;220VAC(充电时电源适配器输入电源电压)
电源频率：50Hz(充电时)
重量：0.2Kg(不含电源适配器)
体积：120mmx80mmx29.5mm
*通讯接口:RS232 ，支持数据采集回传体检报告。
	1
	台

	尿检采集终端
	尺寸：
长24mm宽16mm高0.8mm
CPU型号：X35
分辨率：2560*1600
厚度：7.1-9mm
	1
	台

	扫描枪tyap-C
	像素：640*480 Pixel
支持操作系统：Windows/IOS Android/Linux
通讯接口：USB tyap-C转接头
识读窗口：68mm*68mm
外形尺寸：110mm*110mm*153mm
印描模式：感应模式/连续模式/手动模式
识读精度：>4mil
提示方式：蜂鸣器、LED指示灯
	1
	台

	5G路由器
	LAN口数量：4个
WAN口类型：电口
LAN输出口：百兆网口
类型：无线路由器
适用面积：121—150㎡
无线协议：Wi-Fi4
无线速率：300M
*支持下乡体检服务现场网络保障。
	2
	台



（2） 服务需求清单及技术参数
	类别
	具体描述

	接口开通及设备对接服务
	1、 接口开通服务：负责向省基卫系统、健康档案云平台申请接口开通，支持体检系统数据自动回传云平台，支持检验数据回传省基卫系统；
2、 设备对接服务：通过协议、接口等对接方式实现设备数据自动采集并上传至体检系统。

	检验数据对接服务
	保障院内检验设备对接院内LIS系统，支持检验数据对接体检报告。

	彩超工作站对接服务
	支持彩超报告自动回传体检报告。


备注：响应方需自主评估相关对接服务工作量。
附件2：评分表
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价
	15分
	以本次有效的最低报价为基准价，其价格分为满分。比选报价得分二(基准价/比选报价)*15分。
	

	2
	资质文件
	15分
	按照项目实施要求提供营业执照证书、法人代表人资格文件、相关信用承诺函等。缺一项即为不满足，扣15分。
	

	3
	项目方案
	50分
	项目方案包括： a、项目应答表（完全满足得30分，未满足按细项数比例扣分) b、服务方案（10分） c、售后方案（10分）
	

	4
	相关业绩
	20分
	2022年1月1日以来有承接过类似项自经历并提供业绩合同资料，每提供一个业绩得10分，提供2个及以上本项满分。
	



